   CD ROM uPLC IV
    Mayo de 2003
   --------------

   Este CD ROM se incluye con el uPLC IV, toda la documentación es de libre utilización 
para los usuarios de nuestro autómata. Los ejemplos suministrados, tanto para BASCOM y KEIL C
son propiedad de Ibercomp, y solo se autoriza su inclusión en código que vaya a ser ejecutado
en nuestros equipos, y no así en equipos fabricados por terceros.

   CONTENIDO

   El contenido de este CD ROM está dividido en varias carpetas:

   ACROBAT READER 5

   Esta aplicación es necesaria para poder acceder a toda la documentación y esquemas suministrados.

   DOCS

   Contiene documentación relativa a los microcontroladores 8051, todos los componentes activos
utilizados en nuestro equipo, esquemas electrónicos y manual propio del equipo. Toda esta
información está en PDF, y gran parte de ella no puede ser divulgada libremente.

   EJEMPLOS

   Contiene programas ejemplos en formato fuente y objeto para los lenguajes KEIL C y BASCOM 8051.

   Si copia estos ejemplos a su disco duro local, deberá tener en cuenta que todos estarán
configurados como solo lectura, por lo que su compilador no podrá trabajar con ellos. La forma
más sencilla de cambiar los atributos, es abrir desde windows la carpeta, pulsar F3 y hacer
que busque *.*. Una vez hala encontrado todos los archivos seleccionelos (CTRL E).

   Una vez seleccionados lo que debe hacer es seleccionar propiedades (botón derecho del ratón).
Una vez allí elimine la bandera de solo lectura y seleccione aplicar. Finalmente si selecciona
la opción cerrar dispondrá de todos los archivos como lectura/escritura.

   PROGRAMACION

   Esta carpeta incluye los programas WINISP y FLASH MAGIC que permiten reprogramar desde un 
puerto serie RS232c el microcontrolador del autómata. El programa WIN ISP no funciona correc-
tamente con adaptadores USB, mientras que el FLASH MAGIC si.

   Lenguajes DEMO

   Incluye programas de evaluación del KEIL C y del BASCOM, ambos están limitados y en la
práctica no son válidos para desarrollos. Si sirven para ver el funcionamiento de ambos
lenguajes y contienen los manuales de instrucciones.

   La subcarpeta BASCOM 8051 contiene una copia de los discos de instalación, aunque para
ejecutarlo requerirá de adquirir una licencia que podemos suministrarle a través de 
internet.

   TARJETAS RS485

   Manuales de las tarjetas RS485 que disponemos actualmente, todas ellas pueden ser conectadas 
al uPLC IV con el fin de ampliar sus entradas/salidas.





   